附件1

网络监控硬盘录像机参数

1.具有不少于2个HDMI接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口；

2.内置24块8T硬盘；

3.支持最大接入带宽1280Mbps，最大存储带宽1280Mbps，最大转发带宽1280Mbps；

4.由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作；

5.HDMI1和HDMI2支持同时4K异源输出；

★6.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置；（提供权威机构出具检验报告并加盖厂家公章）

★7.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片；（提供权威机构出具检验报告并加盖厂家公章）

★8.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；（提供权威机构出具检验报告并加盖厂家公章）

9.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；

10.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；

11.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理；

★12.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR；（提供权威机构出具检验报告并加盖厂家公章）

★13.支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截；（提供权威机构出具检验报告并加盖厂家公章）

★14.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。（提供权威机构出具检验报告并加盖厂家公章）